**Korigendum k zneniu výzvy č. 52/PRV/2022 na podopatrenie 4.1 „Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov“ k prílohe č. 7 Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií uplatnený v rámci podopatrenia 4.1 PRV SR 2014-2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Časť výzvy** | **Pôvodné znenie** | **Nové znenie** | **Odôvodnenie** |
| Príloha č. 7 Katalóg strana 2 | **Vzduchotlakové brzdy na náradie** |  | Odstránenie podmienky, ktorá nebola v kalkulácií. |
| Príloha č. 7 Katalóg strana 12  | Výška oprávnených výdavkov zberacieho lisu spĺňajúceho technické charakteristiky podľa bodu 1.3.4.1 v príslušnej kategórii podľa bodu 1.3.4 = plocha podstavy balíka v metroch štvorcových (napr. 1,20 × 0,9=1,08) x sadzba na meter štvorcový podstavy balíka podľa Tabuľky v 1.3.4.3 vyššie. | Výška oprávnených výdavkov zberacieho lisu spĺňajúceho technické charakteristiky podľa bodu 1.3.4.1 v príslušnej kategórii podľa bodu 1.3.4 = plocha podstavy balíka v metroch štvorcových (napr. 1,20 × 0,9=1,08 pri **obdĺžnikovej podstave alebo 3,14 × 0,62 =1,1304 pri kruhovej podstave**) x sadzba na meter štvorcový podstavy balíka podľa Tabuľky v 1.3.4.3 vyššie. | Pre výpočet kruhovej podstavy balíka. |
| Príloha č. 7 Katalóg strana 27 | Jedna napájačka musí pripadať na najviac 60ustajnených dojníc(a teda 50 vybudovaných ležiskových boxov v prípade ustajnenia 120% dojníc voči počtu boxov). | Minimálne 60 cm plochy napájania na 20 kráv, alebo 5 cm na kravu s optimálnou výškou 60 až 80 cm od podlahy | Upresnenie. |
| Príloha č. 7 Katalóg strana 49 | Ustajnenú nosnicu | Ustajnené brojlery | Oprava chybnej kategórie (oprava textu). |
| Príloha č. 7 Katalóg strana 53 | Prasnice a prasničky chované v skupine sa musia kŕmiť spôsobom zaručujúcim im prístup kdostatočnému množstvu krmiva.● pôrodné boxy, v ktorých sa prasnice chovajú vo voľnom ustajnení, musia mať zariadeniaochraňujúce ciciaky, napríklad zábrany● Ošípané musia byť najmenej osem hodín denne chované pri osvetlení s intenzitou najmenej40 luxov.● Prasnice a prasničky chované v skupine sa musia kŕmiť spôsobom zaručujúcim im prístup kdostatočnému množstvu krmiva.● pôrodné boxy, v ktorých sa prasnice chovajú vo voľnom ustajnení, musia mať zariadeniaochraňujúce ciciaky, napríklad zábrany. | Prasnice a prasničky chované v skupine sa musia kŕmiť spôsobom zaručujúcim im prístup kdostatočnému množstvu krmiva.● pôrodné boxy, v ktorých sa prasnice chovajú vo voľnom ustajnení, musia mať zariadeniaochraňujúce ciciaky, napríklad zábrany● Ošípané musia byť najmenej osem hodín denne chované pri osvetlení s intenzitou najmenej40 luxov.● Prasnice a prasničky chované v skupine sa musia kŕmiť spôsobom zaručujúcim im prístup kdostatočnému množstvu krmiva.● pôrodné boxy, v ktorých sa prasnice chovajú vo voľnom ustajnení, musia mať zariadeniaochraňujúce ciciaky, napríklad zábrany.**● celková voľná plocha podlahy dostupná pre všetky prasničky po pripúšťaní musí byť****najmenej 1,64 m2 a pre prasnice najmenej 2,25 m2. Ak sa tieto ošípané chovajú v skupinách****s menej ako 6 jedincami, voľná plocha podlahy sa musí zväčšiť o 10 %. Ak sa chovajú v****skupinách so 40 a viac jedincami, voľná plocha podlahy môže byť o 10 % menšia.****● šírka medzier medzi latkami roštu je najviac 11 mm pre ciciaky, 14 mm pre odstavčatá, 18****mm pre chovné ošípané a 20 mm pre pripustené prasničky a prasnice,** | Upresnenie technických parametrov. |
| Príloha č. 7 Katalóg strana 56 | Prasnice a prasničky chované v skupine sa musia kŕmiť spôsobom zaručujúcim im prístup kdostatočnému množstvu krmiva.● Ošípané musia byť najmenej osem hodín denne chované pri osvetlení s intenzitou najmenej40 luxov.● Prasnice a prasničky chované v skupine sa musia kŕmiť spôsobom zaručujúcim im prístup kdostatočnému množstvu krmiva. | Prasnice a prasničky chované v skupine sa musia kŕmiť spôsobom zaručujúcim im prístup kdostatočnému množstvu krmiva.● Ošípané musia byť najmenej osem hodín denne chované pri osvetlení s intenzitou najmenej40 luxov.● Prasnice a prasničky chované v skupine sa musia kŕmiť spôsobom zaručujúcim im prístup kdostatočnému množstvu krmiva.**● celková voľná plocha podlahy dostupná pre všetky prasničky po pripúšťaní musí byť****najmenej 1,64 m2 a pre prasnice najmenej 2,25 m2. Ak sa tieto ošípané chovajú v skupinách****s menej ako 6 jedincami, voľná plocha podlahy sa musí zväčšiť o 10 %. Ak sa chovajú v****skupinách so 40 a viac jedincami, voľná plocha podlahy môže byť o 10 % menšia.****● šírka medzier medzi latkami roštu je najviac 11 mm pre ciciaky, 14 mm pre odstavčatá, 18 mm pre chovné ošípané a 20 mm pre pripustené prasničky a prasnice,** |  |
| Príloha č. 7 Katalóg strana 66 | * Certifikované drevené koly priemer 10-14cm dĺžka 190cm, min. 25 kolov na 100 bežných metrov elektrickej ohrady
* Certifikované drevené koly priemer 16-18cm dĺžka 240cm, min. 3 koly na 100 bežných metrov elektrickej ohrady
 | **Certifikované drevené koly priemer 10-14cm dĺžka 190cm, min. 25 kolov na 100 bežných metrov elektrickej ohrady. Certifikované drevené, betónové alebo plastové koly priemer 10-14cm dĺžka 190cm, min. 25 kolov na 100 bežných metrov elektrickej ohrady a zároveň certifikované drevené, betónové alebo plastové koly priemer 16-18cm dĺžka 240cm, min.3 koly na 100 bežných metrov elektrickej ohrady** | Upresnenie technických parametrov. |
| Príloha č. 7 Katalóg strana 66 | Min. 20 drevených kolov na 100 bežnýchmetrov prenosného oplotenia | Min. 20 drevených, **betónových alebo plastových kolov** na 100 bežných metrov prenosnéhooplotenia | Doplnenie možností.  |
| Príloha č. 7 Katalóg strana 72 |  | **Chovatelia používajú koly, ktoré sú certifikované Zväzom chovateľov oviec a kôz. Kontrolu****elektrickej ohrady pre pasenie počas dňa a elektrickej ohrady pre ovce a kozy – nočné košarovanie****bude vykonávať Zväz chovateľov oviec a kôz. Poplatky spojené s kontrolou elektrickej ohrady pre****pasenie počas dňa a elektrickej ohrady pre ovce a kozy – nočné košarovanie budú hradené****chovateľom.****Inštalácia elektrickej ohrady pre pasenie počas dňa a elektrickej ohrady pre ovce a kozy – nočné****košarovanie môže byť svojpomocná, alebo vykonaná externou firmou.** | Doplnenie spôsobu overenie.  |